**项目说明**

本项目内容为医疗设备采购，内容共分2个包，投标人可以就其一个或几个包进行投标，但供应商不得对包内的货物分解后进行响应。

**一、技术说明**

**包一**

**移动护理工作站 数量：66**

1. 主体材质：铝、塑、钢结构组成，凹形ABS模具成型台面；
2. 护栏上挂拆卸式隔断；
3. 双锁舌防滑出锁定机构模具成型抽屉，整体可锁；
4. 第一层为键盘台板，内摆放键盘和鼠标；
5. 第二，三、四、五层为药盒抽屉；
6. 车体左侧上部为一文件盒，右侧上部为锐器盒座，可摆放2个锐器盒，和有线扫描枪支架 (扫描枪由医院提供)，下面为脚踏式垃圾桶；车体后侧配有伸缩输液架；
7. 电脑主机在箱体左后下方，底座下配置一个电源箱并配有电池；
8. 车体底部配有四只聚胺脂静音脚轮，其中前有两只带刹车功能。

9.车体保修5年

10. 电脑的配置：

**移动护理车工作站配置**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **移动护理推车配置** | **配置** | **要求** |
| **显示器** | 品牌 | 联想、三星或戴尔 |
| 材质 | TN-扭曲向列 |
| 显示技术 | LED |
| 尺寸 | ≥21 |
| 宽屏 | 宽屏 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 5ms |
| 接口 | 支持数字接口 |
| 可视角度 | ≥160°/160° |
| 亮度 | ≥250cd/m² |
| **CPU** |  | 4代I7系列 |
| 主频 | ≥3.0GHz |
| **硬盘** | 硬盘容量 | 64G固态硬盘+1TB机械硬盘 |
| 接口类型 | SATAIII |
|  | 转速 | 7200转 |
| **内存** | 容量 | ≥8GB |
| 频率 | ≥1333MHz |
| **网卡** | 有线网卡 | 千兆 |
| 无线网卡 | 支持802.11a /n/g |
| **USB** | 规格/数据 | ≥3个 |
| **鼠标** | 接口类型 | 有线（USB） |
| 工作方式 | 光电 |
| **键盘** | 接口类别 | 有线（USB） |
| **声卡** |  | 内置集成声卡 |
| **推车电池** | 环保锂电池 | ≥500WH，充电次数≥2000次，充电时间不≤5小时，充电后可连续满载工作时间≥7小时 |
| **保修** | 主机、电池、显示器 | 保修≥三年 |

**包二**

**监护仪 数量：2**

1、插件式实现即插即用的功能。

2、5导心电测量。

3、监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温。

4、具备掉电存储功能。

5、保修3年

**二、商务要求及其它**

1、付款方式：设备到货后，经乙方安装、调试并经甲乙双方联合验收合格后，三个月付款。

2、质保期：移动护理工作站车体保修5年，其他产品保修3年，投标人可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：投标人所提供货物的制造厂家具有完善的售后服务制度和良好的售后服务记录，设备出现故障后投标人及厂家的维修人员须在24小时之内到达现场，设备维修期间，投标人应提供易损配件，让医院备用，以免影响正常工作。免费维修期间出现故障超过3次的，应予以调换同型号产品。

4、培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

5、交货时间： 合同签定后30天内或投标单位提供更及时的供货时间。

6、交货地点：用户指定地点。