**项目说明**

本项目内容为医疗设备采购，投标人不得对包内的货物分解后进行响应。**投标人所投产品技术性能不应低于采购清单中所列的技术要求。**

1. **采购清单及技术要求**

设备名称：准分子激光 数量：1 备注：此设备允许采购进口产品

氟化氩（ArF）准分子激光

产品应由准分子激光器、光束传输系统、光学观察系统、气体系统、用于控制系统的计算机及电动手术床组成。

电源：100~240V，单相，50~60Hz

激光波长：193nm；

治疗区范围：大于9mm，可调

治疗范围：球镜-20D~+6D，柱镜-6D~+6D

切削时间小于6s/-1D

应有主、被动眼球跟踪系统，跟踪频率应大于2倍切削频率

真空或氮气密闭光路

应具有氟气过滤系统

具备PRK、LASIK、LASEK、PTK等表层及深层手术能力

配有个性化屈光手术相关检查设备和手术软件

可行近视、远视、散光、老视、治疗性角膜切削术及个性化屈光手术

**二、商务要求及其它**

1、付款方式：设备到货后，经乙方安装、调试并经甲乙双方联合验收合格后，三个月付90%，余款1年付清。

2、质保期：免费质保12个月，投标人可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：设备出现故障后投标人及厂家的维修人员须在24小时之内到达现场。

4、培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

**5、交货时间：合同签订后90个工作日。**

6、交货地点：用户指定地点。