**项目说明**

本项目内容为仪器设备采购，投标人可以就其一个或几个包进行投标，但供应商不得对包内的货物分解后进行响应。**投标人所投产品技术性能不应低于采购清单中所列的技术要求。**

**注：采购清单及技术说明中的尺寸、重量均为参考。**

1. **采购清单及技术要求**

设备名称 紫外可见分光光度计

数量 ：1

波长范围：190-1100nm；

光谱带宽：1.8nm；

波长准确度：±0.3nm；

波长重复性：≤0.2nm；

光度准确度：0.2%T (0-100%T)±0.002A(0-0.5A) ±0.004A(0.5-1A)

光度重复性：≤0.15%T (0-100%T) 0.001A(0-0.5A) 0.002A(0.5-1A)

杂散光：≤0.05%T＠220nm , 360nm；

稳定性：±0.001A/h ＠500nm

基线平直度：±0.001A；

噪声：±0.001A；

显示方式：320\*240

大屏幕液晶显示；

检测器：进口硅光二级管；

光源：进口长寿命钨灯、氘灯

**二、商务要求及其它**

1、付款方式：设备到货安装、调试无质量问题，用户组织专家验收通过后一次性付清货款。

2、质保期：最低免费质保一年，投标人可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：设备出现故障后投标人及厂家的维修人员须在24小时之内到达现场。

4、培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

5、交货时间：国产设备签订合同后一个月内交货，进口设备免税证明出具后一个月之内交货，供应商也可自报最快交货时间。具体时间由采购方通知中标方。

6、交货地点：用户指定。