**项目说明**

本项目内容为医疗设备采购，供应商不得对货物分解后进行响应。**投标人所投产品技术性能不应低于采购清单中所列的技术要求。**

**一、采购清单及技术要求**

快速生物阅读器

数量：1台

参数：

1. 体积≤0.7\*0.5\*0.5m
2. 自动阅读生物培养结果，以绿灯表示灭菌成功，红灯表示灭菌失败
3. 从开始培养至生物培养出结果的时间≤3小时
4. 具有自动报警功能
5. 培养温度为60°C
6. 整机保修两年
7. 可提供配套应用的生物指示剂进行压力蒸汽锅生物监测

快速生物阅读器

数量：1台

参数：

1.体积≤0.7\*0.5\*0.5m

2.自动阅读生物培养结果，以绿灯表示灭菌成功，红灯表示灭菌失败

3.从开始培养至生物培养出结果的时间≤4小时

4.具有自动报警功能

5.培养温度为37°C

6.整机保修两年

7.可提供配套应用的生物指示剂进行EO锅生物监测

**二、商务要求及其它**

1、付款方式：验收入库后支付合同总金额的90%，一年以后设备使用无质量问题付剩余的10%。

2、质保期：保修不低于两年，自报最优质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：自报最快响应及维修人员到场时间

4、交货时间：签订合同后一个月内交货，供应商也可自报最快交货时间

5、交货地点：用户指定。