**项目说明**

本项目内容为医疗设备采购，投标人不得对包内的货物分解后进行响应。**投标人所投产品技术性能不应低于采购清单中所列的技术要求。**

1. **采购清单及技术要求**

设备名称：眼科手术显微镜 数量：1 备注：此设备允许采购进口产品

1.手术显微镜应满足所有眼科手术的需求。

具体要求：全部光学系统复消色差技术；

智能景深，增强景深；

光源应为双卤素灯,和氙灯；氙灯随意转换成卤素灯照明光谱；

立体同轴照明，须有稳定、均匀红反射，光纤照明，无热量传输）；

目镜屈光补偿要大；

电动或手动内置倒像镜；

手动或电动自动复位：XY平移、调焦、放大归零，光亮度恢复初始设置；

具有智能待机功能，显微镜于待机位置可自动复位；

配非接触广角镜；

需内置防紫外线、IR滤光片、减少蓝光滤光片、日光滤光片；

须有视网膜保护滤光片和护目镜。

2.手术显微镜配备影像摄录系统；

3.脚控方便：防水脚控，可控制光源亮度（大小）、开关、平移（前后左右）、调焦（焦距变大、变小）、变倍（大小）、水平摆向、照相机曝光控制等；

4.供应商有良好的保修、维修政策，须有良好的执业声誉；

5.手术显微镜应具备良好的视野、景深，提供常用配件（如显微镜灯泡）的备用件。

6.购置后需跟进后续维护、保养；

**二、商务要求及其它**

1、付款方式：设备到货后，经乙方安装、调试并经甲乙双方联合验收合格后，三个月付90%，余款1年付清。

2、质保期：免费质保12个月，投标人可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：设备出现故障后投标人及厂家的维修人员须在24小时之内到达现场。

4、培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

**5、交货时间：外贸公司开具信用证后45个工作之内。**

6、交货地点：用户指定地点。